**新版T30通讯模组配置数量上限说明**

（UDP版）

**一、适用范围**

适用于S3系列新版T30通讯模组，包含S3-T30/W1-E、S3-T30/W2-E、S3-T30/2G-E、S3-T30/4G-E、S3-T30/NB-E等型号，具体请以公司ERP系统型号为准。

**二、与S3系列智能空开、塑壳组合应用配置**

按照电箱实际配置需求，当使用同一个T30通讯模组编组时，请参考下表配置相应的智能空开用量上限。

若实际空开配置数量大于下表时，请增加T30模组使用数量分组配置；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 组合产品类型 | |
| 三相产品  （含3P、4P和塑壳开关） | 单相产品  （含1P和2P开关） |
| 产品应用配置  组合数量  （单位：只） | 15 | 0 |
| 14 | 4 |
| 13 | 8 |
| 12 | 12 |
| 11 | 16 |
| 10 | 19 |
| 9 | 20 |
| 8 | 21 |
| 7 | 22 |
| 6 | 23 |
| 5 | 24 |
| 4 | 25 |
| 3 | 26 |
| 2 | 27 |
| 1 | 28 |

例：某电箱需要使用4P空开2只，则2P和1P空开最大可配置数量为27只，P25电源模组配置3~4只（视实际安装情况定），T30通讯模组配置1只。